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PROGRAMMAZIONE DELL’INTERFACCIA  AXF995 (v 2.0) 
PER L’ASSISTENZA FITRE

Con la password dell’assistenza Fitre è possibile intervenire sia da terminazione Master (locale)  sia da SLAVE (remoto)  ed accedere a tutti i passi di programmazione accessibili anche dall’utente (per i quali si rimanda all’apposito documento),  inoltre è accessibile il passo 00  che permette di intervenire nell’area dati flash digitando col telefono i codici in formato decimale. 

Poiché questa area dati serve varie funzioni del programma e non tutte le locazioni sono dedicate ai parametri di configurazione, occorre porre attenzione alle variazioni che si eseguono, in caso di dubbi consultare il laboratorio R&S Fitre.   

Una volta avviata la procedura di programmazione, questa rimane attiva fintanto che si eseguono digitazioni,  è attivo un timeout di 15 sec. , rinnovato ad ogni digitazione,  che se scade provoca lo sblocco della linea.

Procedura:

a) digitare  la password dell’assistenza Fitre:  ##92#
seguono due “beeps” di conferma 

b) digitare il passo di programmazione 00  (accessibile solo con la password dell’assistenza Fitre)
seguono due “beeps” di conferma 

c) poi digitare due cifre per indicare la locazione voluta:  01…64   
seguono due “beeps” di conferma   

d) quindi, digitando sempre tre cifre, si immette il dato :  000…255  
segue un “beep lungo” che conferma l’avvenuta scrittura  

e) per ciascuna locazione da programmare  ripetere i passi   c)   e   d)  

f) terminare con  #   (l’interfaccia sblocca la linea e rende attive le nuove impostazioni)
segue il tono di invito a riagganciare  

Se la procedura non viene terminata come descritto sopra, il sistema torna a riposo dopo 15sec. dall’ultima digitazione a causa del timeout.

Nel caso si volessero reimpostare i valori di default è sufficiente azzerare la locazione 44  eseguendo la digitazione seguente:   

  ##92#   00   44   000   #     
questo è l’unico caso in cui non è possibile programmare altre locazioni nella medesima sessione di programmazione.

Indirizzi di tutte le locazioni selezionabili dell’area flash in formato decimale 
(in grassetto le locazioni utili, dedicate ai parametri di configurazione)
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ELENCO DI TUTTE LE LOCAZIONI,  DESCRIZIONE  E  DATI DI DEFAULT

01…14
NON  MANOMETTERE !!!
15
parametro utile alla selezione programmata:
tempo (in secondi) di attesa della selezione inviata dal chiamante SLAVE ,  se il tempo si esaurisce il sistema invia sulla terminazione MASTER  la selezione programmata (se voluta).   
Particolarità:
 -  è ignorato se la selezione non è stata programmata.  (nelle locazioni 16…36)  
 -  se non si vuole questo servizio inserire il valore   000
 -  occorre almeno  1 sec.  per percepire il tono di risposta dell’interfaccia per cui:    inserire il valore voluto +1
 -  deve essere un valore maggiore di quello scritto nella locazione 38 altrimenti quel timeout termina prima e sblocca


Per una pausa effettiva di 3sec. dopo il tono:
di default viene scritta col valore decimale:  004   


N.B.:   non è consentito impostare valori inferiori a 4  (tempo necessario alla digitazione della password per poter nuovamente accedere alla programmazione in futuro)  
16…36
Contiene il numero telefonico della selezione programmata.  
Per programmarlo è consigliabile usare il passo di programmazione 01 previsto per il cliente.   Comunque anche col passo 00 è possibile, in tal caso considerare i seguenti criteri:
-  il numero può contenere fino a 21 cifre, pause comprese, sono ammessi i codici DTMF  0,1,2,…9  e il codice * di pausa
-  annotarli in memoria  utilizzando  i seguenti valori decimali (attenzione allo zero) :



dtmf_1
=
001   
dtmf_5
=
005   
dtmf_9
=
009   



dtmf_2
=
002   
dtmf_6
=
006   
dtmf_0
=
010
( non  000 ! )



dtmf_3
=
003   
dtmf_7
=
007   
dtmf_*
=
011
(per inserire le PAUSE)



dtmf_4
=
004   
dtmf_8
=
008
 







-  se il numero contiene una quantità di cifre compresa tra 1 e 20, deve essere terminato con una
    locazione scritta con  255 ,  questo non occorre se si impiegano tutte le 21 locazioni per 21 cifre  
-  se non si vuole alcun numero o per annullare quello presente,  basta scrivere 255 nella locazione 16   (default) 
37
in questo registro ogni bit ha un utilizzo distinto :

- il bit_0 si imposta =1  se  lato SLAVE  è stata connessa la Centrale Pubblica    (se è altro PABX  si imposta =0)


- il bit_1 si imposta =1  quando si vuole la rivelazione della risposta-FAX             (se non la si vuole si imposta =0)


Quindi la locazione può essere scritta in quattro modi:



PABX   lato SLAVE
e
NO-FAX
=
000  



C. pubblica lato SLAVE
e
NO-FAX
=
001    (default)


PABX   lato SLAVE
e
SI-FAX
=
002  



C. pubblica lato SLAVE
e
SI-FAX
=
003     
38
parametro utile alle fasi di funzionamento precedenti lo stato di conversazione:
tempo (in secondi) di attesa del 1° digit dtmf che deve giungere da parte del chiamante,  se il tempo si esaurisce il sistema sblocca la linea e torna a riposo








Di default viene scritta col valore:   010   

                 NOTE:
- questo valore deve essere superiore a quello della locazione  15
- impostare un tempo troppo breve significa rischiare di non poter più rientrare in programmazione per correggerlo  e  RENDEREBBE INUTILIZZABILE L’INTERFACCIA !!    
A quel punto per recuperare la funzionalità sarebbe necessario intervenire in fabbrica col programmatore hw !
39
parametro utile alle fasi di funzionamento precedenti lo stato di conversazione:
tempo (in secondi) di pausa max. del tono di libero oltre il quale esegue la risposta (il tono di libero cessa quando il FAX ha risposto)  Viene ignorato se il bit-1 della locaz.37  è =0






Di default viene scritta col valore:   007  

               NOTA:  007 è il valore adatto per ritmi di libero con  tono/pausa = 1s/4s  per i quali, anche con le dovute tolleranze,  la pausa non dovrebbe mai raggiungere i  5 secondi    NON  ASSEGNARE  UN  VALORE  INFERIORE !

40
parametro utile alle fasi di funzionamento precedenti lo stato di conversazione, e solo quando il chiamante è  MASTER:  
tempo (in secondi) di attesa della rivelazione della VOCE del CHIAMATO  scaduto il quale viene forzato il passaggio in CONVERSAZIONE


Questo tempo viene rinnovato ad ogni invio di tono DTMF così il timeout risulta ancora intero alla fine della selezione e da lì comincia l’effettivo timeout.     
Di default viene scritto il valore:   010     

41
parametro utile alle fasi di funzionamento precedenti lo stato di conversazione, e solo quando il chiamante è  SLAVE:  
tempo (in secondi) di attesa della rivelazione della VOCE del CHIAMATO  scaduto il quale viene SBLOCCATA LA LINEA .


Questo tempo viene rinnovato ad ogni invio di tono DTMF così il timeout risulta ancora intero alla fine della selezione e da lì comincia l’effettivo timeout.     
Di default viene scritto il valore:   020     

42
contiene il valore minimo, limite di accettazione del PERIODO per il VOICE-detector


--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   060     

43
contiene il valore massimo, limite di accettazione del PERIODO per il VOICE-detector


--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   117     

44
contiene il valore minimo, limite di accettazione del PERIODO per il TONE-detector


--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   145     (per 450 Hz)

45
contiene il valore massimo, limite di accettazione del PERIODO per il TONE-detector


--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   175     (per 400 Hz)

46
contiene il valore minimo, limite di accettazione AMPIEZZA-SEGNALE per il TONE-detector


--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   018     (per 450 Hz)

47
contiene il valore massimo, limite di accettazione AMPIEZZA-SEGNALE per il TONE-detector


--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   222     (per 400 Hz)

48
numero di periodi validi necessari per validare la presenza di TONO STABILE (permette di contare i burst)
--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   032     
49
numero di periodi validi necessari per validare la presenza di TONO FISSO
--- per variazioni chiedere a Labo R&S ---      
Di default viene scritto il valore:   254     


parametro utile durante lo stato di conversazione:
per riconoscimento PAUSA,  del ritmo di incapsulamento della centrale connessa a MASTER:

50
contiene il valore MINIMO per centrale XF      
Di default viene scritto il valore:   038     (multiplo di 0,1s)

51
contiene il valore MASSIMO per centrale XF  
Di default viene scritto il valore:   042     (multiplo di 0,1s)


parametro utile durante lo stato di conversazione:
per riconoscimento BURST,  del ritmo di incapsulamento della centrale connessa a MASTER:

52
contiene il valore MINIMO per centrale XF      
Di default viene scritto il valore:   018     (multiplo di 0,1s)

53
contiene il valore MASSIMO per centrale XF  
Di default viene scritto il valore:   022     (multiplo di 0,1s)

54
parametro utile durante lo stato di conversazione:
numero di burst validi, necessari per giungere alla separazione dei doppini a cui segue l’indagine dello sblocco lato master con separazione momentanea dei doppini.
NOTA: i burst qui dichiarati devono essere visti tutti entro il tempo dichiarato nella locazione 55
                                                                         
Di default viene scritto il valore:   004     

55
timeout attivo durante lo stato di conversazione:
tempo (in secondi) concesso alla procedura di riconoscimento “n burst” (che porterebbe poi all’indagine sullo sblocco-master).  Se scade annulla e riavvia la procedura.   
NOTA:  tempo qui dichiarato deve essere suff. per il rilevamento degli “n burst” dichiarati nella locazione 54






Di default viene scritto il valore:   010     

56 timeout attivo durante lo stato di conversazione:
tempo (in secondi) concesso ad un segnale di inviluppo fisso, scaduto il quale si avvia l’indagine dello sblocco lato master con separazione momentanea dei doppini  
(risolve il caso di un tono fisso lato slave tale da impedire il riconoscimento del tono “XF”) 
 





Di default viene scritto il valore:   030     

57
timeout attivo durante lo stato di conversazione:
tempo (in minuti) concesso alla CONVERSAZIONE.   Se scade si liberano le linee e si torna a riposo.






Di default viene scritto il valore:   120     

58
timeout attivo durante lo stato di conversazione:
tempo (in secondi) scaduto il quale viene disattivato il Tone-detector e avviato il Voice-detector con lo scopo di eseguire un test di 2 secondi massimi  entro i quali deve essere rivelata la presenza di voce, se questo un accade si avvia l’indagine dello sblocco lato master con separazione momentanea dei doppini   






Di default viene scritto il valore:   008     

59…63
NON  MANOMETTERE !!!
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